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1 Архитектурное проектирование
[bookmark: _Toc6976463]1.1 Исходные данные
Проектная документация разработана на основании технического задания на проектирование, архитектурных планировок и в соответствии со следующими действующими нормами, правилами и стандартами:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1521;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»;
- СанПин 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПин 2.1.4.1074-01»;
-СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;
- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;
- СП 31.1333012012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;
- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85»;
- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источник наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

[bookmark: _Toc6976464]1.2 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определяются согласно СП 31.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Расчет выполнен на 250 человек и 39 душевых сеток в смену (3 смены).
Расчетные расходы воды представлены в таблице 1.
Таблица 1. – Расчетные расходы воды
	Расходы воды
	л/с
	м3/ч
	м3/сут
	Примечания

	Холодной
	9,3
	22,6
	9,3
	

	Горячей
	6,2
	12,0
	14,4
	

	Циркуляция
	0,33
	1
	–
	

	Канализации
	9,3
	22,6
	37,1
	



Схем эвакуации представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема эвакуации
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